*PAO:  &he / la ceramica / dimmi +$
*FAB:  che cos' è ?$
*PAO:  cos' è la ceramica / cos' è il ceramista //$
*PAO:  insomma / icchè / tu fai ?$
*FAB:  allora / che cos' è la ceramica //$
*FAB:  la ceramica è / un [/] un' attività che accompagna l' &uom [//] attività / sì //$
*FAB:  che accompagna l' uomo / fin da / da tempi lontanissimi / insomma //$
*FAB:  si [/] si parla del neolitico //$
*FAB:  nel neolitico / ci sono tracce / appunto di / suppellettili / insomma / oggetti ceramici //$
*FAB:  quindi l' uomo / già in tempi lontanissimi / si è cimentato / cioè / per motivi / chiaramente utilitaristici / con questa / con questa attività / insomma //$
*FAB:  la ceramica / appunto / grazie a [///] la sua caratteristica particolare / è quella di usare materiali / semplicissimi / appunto l' argilla / che si trova molto facilmente //$
*FAB:  e quindi / appunto / ha consentito l' utilizzo / in tutte le regioni della &f [/] del pianeta / insomma / di questa ...$
*FAB:  che cos' è la ceramica //$
*FAB:  &he / la ceramica / è un / è un' attività abbastanza complessa / perché / diciamo / riunisce un po' / quello che è la pittura / quello che è la scultura / quello che è la decorazione / insomma / un insieme di [/] di [/] di pratiche / che si [/] che si fondono //$
*FAB:  basta pensare / appunto / al +$
*FAB:  per costruire un oggetto / in argilla / si può / utilizzare vari modi //$
*FAB:  si può utilizzare / il sistema del colombino / o il sistema del tornio / che / te lo spiego dopo / il sistema del tornio / fino a / e queste sono pratiche / insomma / vecchissime / fino ad arrivare ai giorni nostri / va bene / con / con l' ausilio di macchinari / insomma / presse / varie ...$
*FAB:  poi / e quindi / quindi / comprende &si [///] un momento di [/] di costruzione del [/] dell' oggetto / un momento di [/] di rifinitura dell' oggetto / e &p [/] per poi passare al [/] alla fase / della decorazione / della smaltatura //$
*FAB:  e qui / il discorso è / abbastanza complicato / perché +$
*FAB:  &abbas [/] abbastanza complicato / perché / diciamo / questi materiali / che vengono utilizzati per [/] per la smaltatura / sono / sono sempre terre / più o meno //$
*FAB:  sì / son sempre terre //$
*FAB:  che / cotte / messe a una certa temperatura / hanno la caratteristica di vetrificare / appunto / e dare / appunto / questo corpo ceramico //$
*FAB:  di vetrificare sulla superficie dell' oggetto / dell' argilla / e / e dare la ceramica / insomma //$
*FAB:  &mmm / quindi / &ess [/] essenzialmente / insomma / è composta da queste due fasi / la foggiatura / costruzione dell' oggetto / e la smaltatura //$
*FAB:  allora / fino +$
*FAB:  diciamo oggi / ai giorni [/] ai giorni nostri / al giorno d' oggi / è possibile +$
*FAB:  la ceramica / ha un utilizzo vastissimo / grazie a [/] a un [/] all' apporto anche tecnologico / con cui macchinari +$
*FAB:  per cui riusciamo a raggiungere altissime temperature //$
*FAB:  e viene utilizzata / in tantissimi campi / tipo / si può andare da [/] da [/] dal campo odontotecnico / per dire / a addirittura il campo / &com [/] di componentistica per lo Shuttle / per dire //$
*FAB:  sì sì //$
*FAB:  grazie alla [/] alla sua caratteristica / che poi / insomma / è la [/] la caratteristica fondamentale / della resistenza ad alte temperature //$
*FAB:  la ceramica ha questa caratteristica / insomma / no ?$
*FAB:  che resiste ad altissime temperature //$
*FAB:  forse forse / è il materiale che ha / più [/] più resistenza / insomma / alle sollecitazioni //$
*FAB:  # hhh e / quindi fino / fino dall' antichità / insomma / l' uomo s' è cimentato con questa / attività //$
*FAB:  utilizzando / le conoscenze che aveva / insomma //$
*FAB:  quindi / forni a legna / ricavati &ne [/] &ne [///] in terra / oppure semplicemente / buche scavate nel terreno / con gli &ogge [///] ricoperte di [/] di sterpaglia / legna e / gli oggetti poggiati sopra / e poi / coperti nuovamente di legna / dove veniva dato fuoco a questa legna / &he praticamente gli oggetti cuocevano //$
*FAB:  e / insomma / questi [/] quest [///] l' uomo primitivo riusciva / a fabbricarsi degli oggetti //$
*FAB:  cuocere degli oggetti //$
*FAB:  chiaramente / &gl [/] gli oggetti erano / poco resistenti / insomma ...$
*FAB:  questo perché / non raggiungevano grosse temperature / un tipo di cottura così //$
*FAB:  piano piano / con il [/] il passare degli anni / le conoscenze / &sia [/] siamo arrivati al / ad un' evoluzione / tecnica / notevolissima / insomma //$
*FAB:  e / quindi all' utilizzo di forni a gas / forni elettrici / forni / addirittura forni turbo / che raggiungono / temperature elevatissime / hanno poco +$
*FAB:  consumano pochissimo / insomma //$
*PAO:  quelli comuni / quelli che te usi //$
*FAB:  uhm //$
*PAO:  che tipo di forno è / che [///] come funziona ?$
*PAO:  [<] <come> / <cioè> +$
*FAB:  <il &fo> +$
*FAB:  [<] <il forno> che io utilizzo / è un forno / un semplicissimo forno elettrico / perché / avendo il laboratorio / in casa / non [/] non posso utilizzare un forno a gas //$
*FAB:  non è permesso / insomma //$
*FAB:  il forno elettrico / che ha bisogno di un [/] di un aumento di potenza / perché chiaramente assorbe / per lo meno quattro chilowat / e quindi ...$
*FAB:  però / è un forno che non / che non ha [//] che non dà pericoli / insomma / per +$
*FAB:  mentre il forno a gas / è più pericoloso //$
*FAB:  ci vuole tutta una serie di normative / insomma / posto adatto ...$
*FAB:  e +$
*PAO:  e come tu fai a fare / che ne so / un vaso / un ...$
*FAB:  allora / sì //$
*PAO:  cioè / <un oggetto> ?$
*FAB:  <allora> //$
*FAB:  parlando [/] parlando della foggiatura / come ho detto prima / ci sono vari sistemi //$
*FAB:  uno dei più antichi / è il sistema del &colo [/] chiamato colombino //$
*FAB:  praticamente / si &costrui [///] si prende dell' argilla / si fa un / si costruiscono dei cordoli / proprio dei [///] vengono chiamati anche bachi / bachi di [/] di argilla //$
*FAB:  poi / &he questi [/] questo baco di argilla / viene inserito / su un [/] su una base //$
*FAB:  si fa prima la base //$
*FAB:  la base in creta / tonda / a seconda de [/] del [/] della forma dell' oggetto / che si vuol realizzare //$
*FAB:  su questa base ci si [/] ci si arrotola / sul [/] sul bordo esterno / il [/] il cordolo / di argilla //$
*FAB:  e si sale / piano piano / sempre / sempre su //$
*FAB:  cercando di [/] di eliminare le / eventuali bolle d' aria / che possono / venir &f [/] venire / insomma / con questo [//] con questa tecnica //$
*FAB:  e questa è una tecnica / appunto / utilizzata fino dai tempi lontanissimi / perché / &pratica [///] insomma / è manuale / e quindi / è la prima tecnica che è stata scoperta //$
*FAB:  poi / ci sono altre tecniche / tipo / anche queste &ve [/] &ve [/] vecchissime / tipo / prendere / fare una palla di [/] di argilla / prendere sul centro / sfondarla / e poi / sagomare / modellare / il bordo //$
*FAB:  fino ad arrivare / appunto / al [/] alla scoperta del tornio ...$
*FAB:  nei tempi antichi si utilizzava un tornio a pedale //$
*FAB:  un tornio a pedale / sì //$
*FAB:  il tornio / praticamente / è un [/] è una macchina / che ha / un disco / &ne [/] &ne [/] nella base / che serve per azionare [//] per la forza motrice //$
*FAB:  dove il torniante / appunto / aziona con [/] con la gamba / imprime un movimento di rotazione a questo disco //$
*FAB:  questo disco è imperniato / su un [/] una [/] un' asta / che è collegata a un altro disco in [///] superiormente //$
*FAB:  sul disco superiore c' è [///] &he / ci si mette la palla di creta //$
*FAB:  e quindi / azionando / dando un movimento di rotazione / al disco inferiore / si trasmette la rotazione al disco superiore / e si può sagomare / questa palla di creta / &hm / si può sagomare questa palla di creta //$
*FAB:  e / appunto / anche questo è un metodo antichissimo / veniva usato dai vasai / egiziani / greci / e fino a oggi //$
*FAB:  oggi / ai giorni nostri / abbiamo il tornio elettrico //$
*FAB:  quindi / si è eliminato la forza / la forza meccanica / e / &c [///] insomma / utilizziamo l' energia elettrica / ma il &p [/] il principio è sempre lo stesso / insomma //$
*FAB:  poi altri metodi / di foggiatura / possono essere / la foggiatura a lastre / non è altro che / costruire delle lastre di argilla //$
*FAB:  una lastra di queste servirà per / il fondo dell' oggetto //$
*FAB:  poi / su [/] sempre sul bordo di questa lastra / si inseriscono queste lastre / che servono da [/] da parate //$
*FAB:  si spalmerà della / si chiama barbottina / che non è altro che argilla liquida &ne [///] fra i bordi / alle [/] alle giunzioni / di queste [/] di queste lastre con / il fondo //$
*FAB:  e si costruisce l' oggetto / in questo modo //$
*FAB:  questo viene usato / per la costruzione di oggetti / che non siano di forma &ci [///] tonda //$
*FAB:  per le forme tonde si usa il tornio / ovviamente //$
*FAB:  quindi / ce ne sono / insomma / ci sono varie [/] vari modi / per foggiare un oggetto //$
*FAB:  per quanto riguarda la decorazione / &mmm +$
*FAB:  ah / va be' / per finire / l' oggetto una volta decora [/] una volta / costruito / si lascerà seccare //$
*FAB:  sì  perché / contiene l' acqua //$
*FAB:  quindi / gli va dato modo di / seccare completamente / xxx diventare proprio / terra secca //$
*FAB:  perché una volta / una volta pronto / verrà messo in forno / e cotto a una temperatura di +$
*FAB:  se è [/] se è una maiolica / per dire / l' argilla comune / l' argilla rossa / viene cotto a una temperatura / dai nove e cinquanta ai nove e ottanta / novecentottanta gradi //$
*FAB:  se ci sono delle [///] se c' è dell' acqua / se c' è delle &partice [/] delle bollicine d' aria / anche invisibili / l' oggetto esplode / insomma //$
*FAB:  quindi deve essere completamente secco //$
*FAB:  quindi / una volta secco / l' oggetto viene messo in forno / viene cotto alla temperatura / che ho detto prima //$
*FAB:  la temperatura dipende da [/] dai tipi di [/] di argilla //$
*FAB:  si può cuocere a [/] dai &noves [/] dai novecento venti / ai mille e trecento / per il gres / che sono altri tipi di argilla / insomma //$
*FAB:  la porcellana / anche a mille trecento //$
*FAB:  poi una volta ottenuto / il biscotto / si chiama biscotto / l' oggetto / appunto / cotto / si può passare al [/] al [/] alla fase della [/] della smaltatura / del [/] della colorazione / dell' oggetto //$
*FAB:  gli smalti sono / sono / come ho detto prima / delle [/] dei materiali / composti da / principalmente da tre elementi //$
*FAB:  l' elemento fondente / l' elemento refrattario / &ele [/] l' elemento colorante //$
*FAB:  allora / l' elemento fondente / è [/] è l' elemento / che permette al / all' argilla contenuta &ne [/] nello smalto / di fodere a una certa temperatura / e di vetrificare //$
*FAB:  ci sono vari tipi di fondenti / possono essere fondenti / ad alte temperature / e a basse temperature //$
*FAB:  fondenti a basse temperature / sono [///] cioè / il più comune è il piombo / che anch' esso viene usato fino da [/] da tempi lontanissimi //$
*FAB:  però oggi è / insomma / data la tossicità / si cerca di evitare / insomma / l' utilizzo di questo fondente //$